**ISS FERRARIS PANCALDO**

**Servizio di Prevenzione e Protezione**

**mod. sorveglianza vie di esodo collaboratori**

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo piano 000**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. INGRESSO CORTILE, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
2. USCITE DI SICUREZZA CORTILE INTERNO, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo e il cortile interno.
3. A fine Servizio compilare il registro in segreteria personale

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo piano 100 NORD**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. SCALA DI SICUREZZA D, controllare che l’accesso sia fruibile
2. INGRESSO VIA ALLA ROCCA, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
3. USCITE DI SICUREZZA NAUTICO, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
4. A fine Servizio compilare il registro in segreteria personale

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo piano 100 SUD**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. SCALA DI SICUREZZA A, controllare che l’accesso sia fruibile
2. SCALA DI SICUREZZA C, controllare che l’accesso sia fruibile
3. USCITA DI SICUREZZA LABORATORI DI FISICA, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
4. A fine Servizio compilare il registro in segreteria personale

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

**ISS FERRARIS PANCALDO**

**Servizio di Prevenzione e Protezione**

**mod. sorveglianza vie di esodo collaboratori**

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo piano 200 EST**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. SCALA DI SICUREZZA B, controllare che l’accesso sia fruibile e che la scala non sia sporca di guano e che la scala non sia sporca di guano
2. SCALA DI SICUREZZA D, controllare che l’accesso sia fruibile
3. PORTE REI BIBLIOTECA, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
4. A fine Servizio compilare il registro in segreteria personale

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo piano 200 SUD**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. SCALA DI SICUREZZA A, controllare che l’accesso sia fruibile
2. SCALA DI SICUREZZA B, controllare che l’accesso sia fruibile e che la scala non sia sporca di guano
3. SCALA DI SICUREZZA C, controllare che l’accesso sia fruibile
4. PORTE REI PONTE, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
5. A fine Servizio compilare il registro in segreteria personale

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

Si allega la planimetria del piano 100

**ISS FERRARIS PANCALDO**

**Servizio di Prevenzione e Protezione**

**mod. sorveglianza vie di esodo collaboratori**

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo piano 300**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. SCALA DI SICUREZZA A, controllare che l’accesso sia fruibile
2. SCALA DI SICUREZZA B EST, controllare che l’accesso sia fruibile e che la scala non sia sporca di guano
3. SCALA DI SICUREZZA B OVEST, controllare che l’accesso sia fruibile e che la scala non sia sporca di guano
4. SCALA DI SICUREZZA C, controllare che l’accesso sia fruibile
5. A fine Servizio compilare il registro in segreteria personale

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

Si allega la planimetria del piano

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo piano 400**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. SCALA DI SICUREZZA A, controllare che l’accesso sia fruibile
2. SCALA DI SICUREZZA B EST, controllare che l’accesso sia fruibile e che la scala non sia sporca di guano
3. SCALA DI SICUREZZA B OVEST, controllare che l’accesso sia fruibile e che la scala non sia sporca di guano e che il corridoio filtro sia sgombro da materiali
4. SCALA DI SICUREZZA C, controllare che l’accesso sia fruibile
5. A fine Servizio compilare il registro in segreteria personale

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

Si allega la planimetria del piano

**ISS FERRARIS PANCALDO**

**Servizio di Prevenzione e Protezione**

**mod. sorveglianza vie di esodo collaboratori**

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo piano T**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. SCALA DI SICUREZZA E, controllare che l’accesso sia fruibile
2. USCITA DI SICUREZZA H , controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
3. SCALA DI SICUREZZA G, controllare che l’accesso sia fruibile
4. USCITE DI SICUREZZA PIANO 0 DELLA SCALA E , controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
5. A fine Servizio compilare il registro in segreteria personale

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

Si allega la planimetria del piano

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo piano E**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. SCALA DI SICUREZZA E, controllare che l’accesso sia fruibile
2. SCALA DI SICUREZZA H, controllare che l’accesso sia fruibile
3. SCALA DI SICUREZZA G, controllare che l’accesso sia fruibile
4. USCITA DI SICUREZZA SCALA E , controllare che le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
5. A fine Servizio compilare il registro in segreteria personale

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

Si allega la planimetria del piano

**ISS FERRARIS PANCALDO**

**Servizio di Prevenzione e Protezione**

**mod. sorveglianza vie di esodo collaboratori**

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo piano C**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. SCALA DI SICUREZZA E, controllare che l’accesso sia fruibile
2. SCALA DI SICUREZZA H, controllare che l’accesso sia fruibile
3. SCALA DI SICUREZZA G, controllare che l’accesso sia fruibile
4. A fine Servizio compilare il registro in segreteria personale

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

Si allega la planimetria del piano

**ISS FERRARIS PANCALDO**

**Servizio di Prevenzione e Protezione**

**mod. sorveglianza vie di esodo collaboratori**

**Indicazioni operative per i collaboratori scolastici per sorveglianza giornaliera vie di esodo palestre**

Ogni giorno, prima dell’ingresso degli allievi bisogna procedere controllare che le vie di esodo siano sgombre e fruibili secondo quanto sotto indicato:

1. USCITA DI SICUREZZA PALESTRA NORD, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
2. USCITA DI SICUREZZA PALESTRA SUD, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
3. USCITA DI SICUREZZA CORRIDOIO, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo
4. USCITA DI SICUREZZA CORRIDOIO PERITI, controllare che tutte le porte si aprano a spinta e non vi sia materiale ad ingombrare la via di esodo

Nel caso si trovino delle vie di esodo non fruibili, avvertire immediatamente il l’ufficio tecnico al numero 3351614370 e il servizio di prevenzione e protezione al numero 3666490471

Si allega la planimetria del piano